


INSTRUKCJA BHP
OBSŁUGA LAMINATORA

1.   Czynności do wykonania przez pracownika przed rozpoczęciem pracy.
· Sprawdzić stan przewodu zasilającego. 
· Włączyć zasilanie włącznikiem głównym.
· Sprawdzić działanie termoregulatora oraz ustawić termoregulator na żądaną temperaturę,
· Sprawdzić działanie mechanizmu podającego folię,
· Sprawdzić działanie rolek dociskających.

2.   Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.
· Przed rozpoczęciem laminowania zalaminować próbnie jedną kartkę w celu upewnienia się, że laminator laminuje właściwie, a rolki dociskowe nie brudzą laminowanego materiału.
· Wkładać laminowane elementy pojedynczo jeden za drugim.
· Nie wkładać kartek pozaginanych.

3.   Zagrożenia i czynności niebezpieczne.
· Laminarka powoduje nagrzewanie się elementów swojej obudowy, w związku z powyższym nie dotykać gołą ręką nagrzewających się metalowych  jej elementów, gdyż może to spowodować poparzenie.

4.   Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu maszynę, urządzenie.
· Dokonywanie napraw laminatora w czasie jego pracy.
· Wkładanie do laminatora innych materiałów niż kartki i folie.
· Laminowanie spiętych lub zszytych kartek.
· Układanie na laminatorze materiałów, zwłaszcza materiałów łatwopalnych.
· Zakrywanie otworów wentylacyjnych laminatora.

5.   Podstawowe czynności pracownika po zakończeniu laminowania.
· Przełączenie laminatora w stan spoczynku i schłodzenie lub wyłączenie od źródła zasilania wyłącznikiem głównym lub poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
· Posprzątanie miejsca wokół laminatora, w szczególności ułożenie folii do laminowania na wyznaczone do tego celu miejsce. 

6.   Inne postanowienia.
· Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu.
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