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ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY
PRZY OBSŁUDZE
SZLIFIERKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI
Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający: 
· ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, 
· ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika, 
· sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.: 

  

· odzież robocza ściśle przylegająca do ciała (o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich rękawów), 
· okulary ochronne

 CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄ PIENIEM DO PRACY
· sprawdź czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych), 
· zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów, 
· zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,
· sprawdź prawidłowość montaż u urządzeń zabezpieczających, 
· wykonaj wszystkie prace nastawcze – regulacja stopki szlifierskiej i wymiana tarcz szlifierskich przy nieuruchomionej maszynie, 
· montuj tylko dozwolone narzędzia o odpowiednie wielkości i średnicy zgodnie z zaleceniami producenta, 
· dokręć śruby mocujące tarcze szlifierskie i stopki szlifierskie, 
· używaj wyłącznie nie wyeksploatowanych tarcz szlifierskich i wyważonych, 
· sprawdź czy tarcze nie są zablokowane, 
· uważaj na prawidłowy kierunek obrotów tarcz, 
· zapewnij bezpieczeństwo osobą pracują cym w pobliżu, 
· nie dopuszczaj osób drugich w stref wykonywanych prac, 
· zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, 
· sprawdź mocowanie osłon i ustaw ich wysokość. 


CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY
· nie wolno szlifować małych elementów trzymając je w dłoniach – użyj narzędzi mocujących, 
· przy zmianie elementów najpierw wyłącz maszynę i zabezpiecz przed ponownym włączeniem, 
· w czasie obsługi maszyny stosuj się do zapisów do instrukcji obsługi, 
· podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść, 
· [bookmark: 2]używaj odzieży roboczej ściśle przylegającej do ciała z zapinanymi mankietami lub z obciągaczami, 
· używaj okularów ochronnych. 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· wyłącz maszynę, 
· uprzątnij miejsce pracy, 
· sprawdź czy nie występuje zagrożenie zaprószenia ognia odpryskami powstałymi na skutek obrabiania materiałów, 
· dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania. 

UWAGA !!!!
· maszyna powinna pracować w temperaturze od +10 do +40 0C, 
· prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków z zachowaniem przepisów BHP, 
· bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej, 
· maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem, 
· zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy np. typu siatka na włosy, 
· zakazane jest gromadzenie materiałów łatwopalnych w obrębie stanowiska pracy, 
· zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny. 




................................................................ 
(data, podpis, pieczęć pracodawcy)		
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