



INSTRUKCJA BHP 
PRZY OBSŁUDZE NISZCZARKI DOKUMENTÓW
I. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do obsługi danego urządzenia należy uważnie zapoznać
się z instrukcją obsługi dostarczaną przez producenta.
2. Sprawdzić stan techniczny używanego urządzenia, w szczególności stan wyłączników i przewodów elektrycznej instalacji zasilającej.
3. Sprawdzić kompletność i zamocowanie osłon elementów tnących.
4. W razie stwierdzenia niesprawności lub uszkodzeń - zawiadomić przełożonego.
5. Odpowiednio do swojej osoby ustawić urządzenie, ewentualnie siedzisko (przy dłuższej pracy)
oraz w miarę potrzeby oświetlenie stanowiska pracy (minimum 300 Ix).
II.	ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy.
2. Z materiału przeznaczonego do niszczenia należy usunąć spinacze i zszywki.
3. Nie wolno włączać elementów tnących w przypadku, gdy osłona urządzenia jest zdjęta.
4. W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia należy wyłączyć niszczarkę i zawiadomić przełożonego.
5. Do niszczarki należy wkładać tylko ilość arkuszy papieru określoną w instrukcji obsługi.
6. Urządzenie powinno mieć dobrze widoczny wyłącznik usytuowany w łatwo dostępnym miejscu.
III.	CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Wyłączyć spod napięcia urządzenie i oświetlenie.
2. Uporządkować stanowisko pracy.
3. Zamknąć otwarte okna.
IV.	POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.
1. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a stanowisko
pracy, na którym doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, zmianą jego usytuowania, w tym położenia urządzeń technicznych, mebli lub innych przedmiotów.
2. W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie
i przełożonych.
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