INSTRUKCJA BHP
DLA WARSZTATÓW MECHANICZNYCH


I. PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA
1. Warsztat mechaniczny jest przeznaczony do przeprowadzenia przeglądów, napraw i remontów bieżących maszyn, urządzeń mechanicznych, pojazdów mechanicznych o napędzie akumulatorowym i spalinowym.

II. WYMAGANIA STANOWISKOWE
1. Pracę może samodzielnie wykonywać osoba posiadająca:
· kierunkowe kwalifikacje zawodowe.
· dopuszczenie do pracy przez lekarza przemysłowego
· zgodę kierownika wydziału wydaną po uprzednim przeszkalaniu stanowiskowym i sprawdzeniu umiejętności
2. Przestrzeń robocza powinna być dobrze oświetlona. W przypadku niedostosowania oświetlenia ogólnego należy stosować oświetlenie miejscowe lub przenośnie o napięciu 24V.
· Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić czy:
· kanały naprawcze pojazdów są odpowiednio przykryte deskami
· znajdujący się na kanale pojazd silnikowy jest zabezpieczony klinami,
· nie jest zaoliwiona posadzka w obrębie miejsca pracy

III. KONSERWACJA I NAPRAWY 
1. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas przeprowadzania remontu należy:
· wywiesić w widocznym miejscu tablicę „REMONT POJAZDU. NIE URUCHAMIAĆ”
· zgłosić dyspozytorowi transportu lub mistrzowi.

IV. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
1. Mechanik samochodowy powinien:
· być ubrany w opiętą odzież roboczą oraz czapkę z daszkiem
· ze względu ochrony ppoż. prać ubranie robocze cztery razy w miesiącu.
· przy używaniu szlifierki kątowej stosować okulary ochronne oraz ochraniacze słuchu.
· zabezpieczać przewody zasilające urządzeń przenośnych przed przypadkowym przecięciem.
· podczas remontu kapitalnych samochodu opróżniać zbiornik paliwa specjalną pompką ręczną,
· przed wejściem do kanału włączyć wentylacje odciągową,
· podczas pracy w kanale naprawczym odsłaniać tylko niezbędne przestrzenie. Luki ogrodzić barierką lub taśmą sygnalizacyjną,
· utrzymać ład i porządek podczas całego dnia pracy
· nie dopuszczać do zaoliwienia kanału i posadzki w hali,
· stosować się ściśle do wskazań zawartych w DTR pojazdu,
· posługiwać się tylko sprawnymi urządzeniami i narzędziami warsztatowymi
· stosować atestowane narzędzia
· przy uruchamiania silników spalinowych w samochodach znajdujących się w warsztacie stosować przewody odciągowe na spaliny
· dbać o należyty stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w warsztacie i nie zastawiać dostępu do niego 
· palić papierosy wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym poza warsztatem
· wszystkie rodzaje przechowywanych płynów należy dokładnie opisać,
· zużyte częściowo składać do szczelnie zamykanego niepalnego pojemnika,
· wprowadzony do warsztatu pojazd podklinować po obu stronach koła, wyłączyć przekładnie, zwolnić hamulec i odłączyć akumulator
· zapewnić szybki bezkolizyjny wyjazd z pomieszczenia na wypadek pożaru,
· operację spawania wykonywać poza warsztatem, usunąć z pojazdu materiały łatwopalne, miejsce spawania odsłonić od iskier i przeplotu do wnętrza
· naprawić natychmiast powstałe uszkodzenia w instalacji elektrycznej,
· w razie zdarzenia wypadkowego udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz powiadomić dyspozytora transportu.

V. CZYNNOŚCI ZABRONIONE W WARSZTACIE
1. Zabrania się pracownikom:
· pracy w nieprzepisowej odzieży roboczej
· dokonywanie przeglądów i napraw w kanale bez pomocy drugiej osoby
· obsługi suwnicy bez aktualnych uprawnień
· niewłaściwego składowania części technicznych i łatwopalnych
· przechowywania w skrytkach materiałów i płynów łatwopalnych (np. benzyny. nafty, szmat zaoliwionych)
· używania płynów łatwopalnych do celów gospodarczych
· pozostawiania przepełnionego kosza na śmieci
· pozostawiania zawilgoconych substancjami łatwopalnymi szmat, które mogą ulec samozapaleniu 
· używania przenośnej lampy bez kosza zabezpieczanego siatką
· wykonywania prac spawalniczych w pomieszczeniu warsztatowym,
· palenia papierosów w miejscu do tego nie przeznaczonym,
· rzucania niedopałków papierosów i zapałek do kosza na śmieci 
· pozostawiania odkrytych kanałów naprawczych
· uruchamianie w warsztacie silników spalinowych nie podłączonych do węzy odciągowych na spaliny,
· eksploatacji urządzeń przy występujących objawach uszkodzenia części lub zabezpieczeń
· pozostawiania włączonych odbiornikach energii elektrycznej w czasie pracy bez nadzoru i po zakończeniu pracy

VI. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY W WARSZTACIE
1. Po zakończeniu pracy należy:
· wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej znajdujące się w warsztacie,
· zabezpieczyć deskami kanały naprawcze w całości,
· dołożyć części i narzędzia na miejsce ich składowania,
· posprzątać warsztat samochodowy, opróżnić kosze na śmieci i pojemniki na czyściwo.
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