


INSTRUKCJA BHP
OBSŁUGA MONTAŻOWNICY OPON
I. 
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),
· ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
· przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.,
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
· ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,
· przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
· zapoznać się z instrukcją obsługi montażownicy opon,
· sprawdzić stan techniczny montażownicy, oświetlenia stanowiska, i stan instalacji elektrycznej, przesmarować rolkę w główce montażowej i powierzchnie ślizgowe sań mocujących,
· ustawić ciśnienie robocze, sprawdzić olejacz,
· próbnie uruchomić montażownicę i sprawdzić jakość jej działania, sprawdzić kierunek obrotów, uruchamiając kolejno pedały sprawdzić działanie poszczególnych funkcji,
· PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY WIERTARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEJ URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM,
· założyć okulary ochronne i rękawice ochronne,
· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, szczotki, oraz konieczne ochrony osobiste,
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:

· zdejmować osłony i zabezpieczenia z montażownicy,
· naprawiać, czyścić i smarować montażownicę będącą w ruchu,
· pozostawiać montażownicę będącą w ruchu bez obsługi lub nadzoru,
· samodzielnie zmieniać biegunowość we wtyczce sieciowej lub wymieniać bezpieczniki w montażownicy,
· czyścić montażownicę urządzeniami wysokociśnieniowymi,
· dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w pobliżu montażownicy podczas jej pracy,
· używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi.

NAKAZUJE SIĘ:
· łopatę wyciskową ustawić w takiej odległości od felgi, aby nie doznała uszkodzenia podczas wyciskania, zachować przy tym szczególną ostrożność,
· zamocować koło w uchwycie, przy zaciskaniu oddalić ręce od koła,
· przed montażem posmarować brzegi opony płynem montażowym, zachować ostrożność przy uruchomieniu obrotu stołu - cofnąć ręce,
· prawidłowo zamocować końcówki ze sprężonym powietrzem, napompować koło,
· ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania,
· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: łyżki montażowe, młotki, pilniki, przecinaki itp.,
· podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów,
· utrzymywać posadzkę w czystości i suchą.

IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· odłożyć montowane elementy na swoje miejsca, wyłączyć przez odłączenie wyłącznikiem głównym, oczyścić zewnętrzne części, usunąć brud z talerza obrotowego,
· uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
· o wadach i / lub uszkodzeniach montażownicy należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
· montażownica, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana, odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana,
· bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
· w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

UWAGI
· narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania,
· systematycznie należy dokonywać pielęgnacji montażownicy oraz sprawdzać poziom oleju w przekładni (co 3 miesiące)

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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