


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DLA OBSŁUGI NOŻYC GILOTYNOWYCH


WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

· przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy,
· ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
· zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi,
· ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)


CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

· przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu nożyc, materiały przeznaczone do cięcia,
· wytrasować na materiale linie cięcia,
· w przypadku cięcia większej ilości pasów o jednakowej szerokości, ustawić zderzak urządzenia nastawczego na wymiar,
· sprawdzić, czy w pompce do smarowania znajduje się dostateczna ilość oleju, nasmarować obrabiarkę zgodnie z instrukcją,
· sprawdzić zamocowanie osłon części ruchomych i innych urządzeń zabezpieczających, stan instalacji elektrycznej,
· uruchomić silnik główny (rozruch silnika może się odbywać tylko przy wyłączonym sprzęgle) i po pełnym rozruchu.

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.,
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.


ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:
· ciąć blachy o wymiarach przekraczających wymiary normalne, podane w charakterystyce nożyc,
· ciąć wąskich pasków blachy, które by nie były dociskane przez dociskacz,
· włączać silnik przy załączonym sprzęgIe,
· usuwać wióry i ścinki z obrabiarek i urządzeń pozostających w ruchu,
· obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
· używać nożyc gilotynowych bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu,
· zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
· wznawiać pracę uszkodzonej nożyc gilotynowych bez usunięcia uszkodzenia,
· maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR),
· maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR),
· na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.


NAKAZUJE SIĘ: 

· przesuwać blachę przy operacji cięcia, gdy nóż jest w górnym położeniu,
· sprawdzić, przed uruchomieniem czy nikogo nie ma w pobliżu ruchomych części,
· używać rękawice robocze,
· zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
· podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,
· uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,
· przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki,
· utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,
· napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu nożyc gilotynowych,
· przyłączać nożyc gilotynowych do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi,
· sukcesywnie usuwać odpady.


CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

· wyłączyć nożyce gilotynowe wyłącznikiem (głównym),
· oczyścić stół z pozostałych odpadów i ścinków blachy, usunąć odpady i ścinki spod stołu obrabiarki,
· zakonserwować stół obrabiarki (nasmarować olejem),
·  pocięte elementy ułożyć na wyznaczonym miejscu. uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.











ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

· w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego,
· o wadach i / lub uszkodzeniach nożyc gilotynowych należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
· nożyce gilotynowe, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane,
· bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
· w razie awarii nożyc gilotynowych stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.



UWAGI
· urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania,
· należy sprawdzać okresowo stan mechanizmów roboczych, w szczególności układ sprzęgło-hamulec i nóż,
· Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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