


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI OCZYSZCZARKI BĘBNOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),
· zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż.,
·  zapoznanie się z instrukcjami obsługi,
· ukończona co najmniej szkoła zawodowa w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
·  ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej,
·  przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
· przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,
· dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi oczyszczarki bębnowej, tabliczką znamionową,
· zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
· przygotować materiał do obróbki zachowując proporcje wagową czyściwa do przedmiotów obrabianych (średnio 1:15),
· skontrolować stan hamulca i stan taśmy hamulcowej,
· sprawdzić stan techniczny oczyszczarki bębnowej i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej,

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

· próbnie uruchomić oczyszczarkę bębnową, włączyć urządzenie odpylające, sprawdzić jakość ich działania,
· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
· ładować do bębna zbyt ostrych przedmiotów powodujących uszkodzenia wykładziny gumowej,
· obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
· zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,
· przebywać po stronie nieosłoniętej oczyszczarki w czasie jej pracy,
· ładować do bębna przedmiotów o temperaturze wyższej niż 400,
·  wznawiać pracę uszkodzonej oczyszczarki bębnowej bez usunięcia uszkodzenia,
· ładować ciężaru przewyższającego dopuszczalny, określony w instrukcji obsługi lub przekraczający 3/4 objętości bębna,
·  maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru,
· maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować,
·  na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie, zastawiać dostęp do skrzynki sterowniczej,

NAKAZUJE SIĘ:
· przed uruchomieniem bębna zabezpieczyć zamki ryglujące przy pomocy pręta i zawleczki sprężynowej, sprawdzić stan zamknięcia okna załadunkowego, ustawić uchylną barierkę w położeniu dolnym,
· kontrolować w czasie pracy temperaturę łożysk,
· sukcesywnie usuwać odpady i zanieczyszczenia z bębna,
· używać obowiązujące ochrony osobiste,
· sprawdzać okresowo stan smaru w punktach smarowniczych,
· utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· wyłączyć urządzenie odpylające,
·  wyłączyć oczyszczarkę bębnową wyłącznikiem (głównym),
· uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.


ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
· w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego,
· o wadach i / lub uszkodzeniach oczyszczarki bębnowej należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
· oczyszczarki bębnowej, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane,
· bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
· w razie awarii oczyszczarki bębnowej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

UWAGI
· narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania,
· Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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