


INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE PRASY DO METALI


UWAGI OGÓLNE

Do samodzielnej obsługi prasy może być dopuszczony pracownik, który ma:
· ukończoną szkołę zawodową o specjalności obróbka metali lub przygotowanie zawodowe potwierdzone odpowiednim dokumentem
·  dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim
· ukończone 18 lat

Przed rozpoczęciem samodzielnej pracy, pracownik musi być dokładnie zapoznany z instrukcją obsługi (dokumentacją techniczno-ruchową) oraz w sposób praktyczny przyuczony do obsługi prasy. Do pracy należy przystąpić wypoczętym, trzeźwym, ubranym w odzież roboczą z rękawami opiętymi wokół nadgarstków.

Pracownik obsługujący prasę musi być wyposażony w:
· buty przemysłowe,
· okulary ochronne przeciwodpryskowe,
· fartuch ochronny,
· rękawice robocze,
· ochronniki słuchu.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:
· zapoznać się z dokumentacją wykonawczą,
· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe i ochrony osobiste,
· sprawdzić przy stosowaniu przyrządów otwartych, czy uchwyty do ściągania materiału z tłocznika lub wykrojników nie są uszkodzone,
· sprawdzić, czy przyrządy zamknięte (całkowicie osłonięte) są w dobrym stanie technicznym,
· sprawdzić, czy są założone wszystkie osłony części ruchomych,
· uruchomić prasę na biegu luzem i sprawdzić prawidłowość działania wyłączników, blokad, wyłączników bezpieczeństwa (fotokomórki lub inne), stan połączeń śrubowych, a w przypadku pras hydraulicznych szczelność układu hydraulicznego,
·  w przypadku prasy hydraulicznej sprawdzić poziom oleju w zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnić.


CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM PRASY

PRACOWNIK POWINIEN:
· prawidłowo ustawić i zamocować przyrząd na prasie,
· w przypadku wykonywania prostowania, starannie zamocować materiał na stole - podpory powinny być rozmieszczone symetrycznie





ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:
· prawidłowo ustawić skok bijaka; tłocznik przy matrycach nieprzelotowych powinien wychodzić nie więcej jak 12-15 mm ponad krawędź matrycy przy blachach o grubości powyżej 3 mm, a 5 mm przy blachach o grubości do 3 mm,
· wyjmować i układać wytłoczone detale należy przy pomocy szczypiec lub specjalnych uchwytów; wskazane jest stosowanie samoczynnych wyrzutników,
· usuwanie z matrycy materiału lub odpadów, może odbywać się tylko w skrajnym górnym położeniu tłoczyska,
· obserwować ciągle sprawność układu napędowego i prawidłowość działania wyłączników,
· podczas pracy prasy w zakładzie ciągłego tłoczenia należy stosować ochronniki słuchu,
· podczas wymiany narzędzi (tłocznika i matrycy) należy wyłączyć napęd i zabezpieczyć tłoczysko przed opadnięciem.


CZYNNOŚCI ZABRONIONE

PRACOWNIKOWI ZABRANIA SIĘ:
· sprawdzania jakości tłoczenia i wykonywania pomiarów przed wyjęciem wyrobu z matrycy,
· pracy na prasie hydraulicznej z nieszczelnym układem hydraulicznym,
· przeregulowywanie urządzeń zabezpieczających (fotokomórki itp.) oraz zdejmowania osłon ochronnych,
· wkładania rąk w strefę pracy obrabiarki.


CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:
· uporządkować wykonane elementy,
· w systemach hydraulicznych zredukować ciśnienie,
· wyłączyć prasę spod napięcia,
· uporządkować stanowisko pracy; oczyścić, zakonserwować matryce, wykrojnik itp.


UWAGI KOŃCOWE
· do pracy z przyrządami zamkniętymi mogą być stosowane sterowania (wyłączniki) nożne, przy przyrządach otwartych powinny być stosowane przyciski oburęczne (jednoczesne),
·  w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy, pracownik ma prawo przerwać prace i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji,
· każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
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