


INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI WIERTARKI WIELOWRZECIONOWEJ


I. UWAGI OGÓLNE

Do obsługi wiertarki może być dopuszczony pracownik, mający:
· Wykształcenie w zawodzie stolarza lub kwalifikacje zawodowe w tym zakresie,
· Dobra znajomość obsługi wiertarki oraz praktyczną umiejętność jej użytkowania,
· Uprawnienia do obsługi wiertarki przez pracodawcę,
· Ukończone 18 lat,
· Kobiety mogą również być zatrudniane przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej pod warunkiem postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.09.1996 roku w sprawie wykazie prac wzbronionych kobietom(Dz. Ust. z 1996r. Nr 114 poz. 545),
· Przystępując do pracy pracownik powinien być wypoczęty, trzeźwy ubrany w odzież roboczą bez luźnych i zwisających elementów, obuwie o spodach nie iskrzących i przeciw poślizgowych. Długie włosy powinny być zabezpieczone czapką, beretem lub chustą.

II. PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

· Ustawienie obrabiarki w taki sposób aby był zapewniony swobodny dostęp z każdej strony,
· Doprowadzenie energii elektrycznej i sprężonego powietrza w ten sposób aby możliwe było swobodne poruszanie się wokół obrabiarki,
· Posadzka powinna być równa i wykonana z materiału nienasiąkliwego oaz nie poślizgowego
· Wiertarka powinna być zaopatrzona w sprawny odciąg pyłu i wiórów,
· Oświetlenie stanowiska pracy- min. 300 lx, do oświetlenia miejscowego stosować lampy na napięcie 24V,
· W pomieszczeniu warsztatu musi być umieszczona prawidłowo wyposażona i łatwo dostępna apteczka pierwszej pomocy, którą powinni obsługiwać wyznaczeni pracownicy, posiadający umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej,
· Pomieszczenie warsztatu powinno być zaopatrzone w podręczny sprzęt gaśnicy(gaśnice śniegowe) oraz w razie potrzeby stałe instalacje gaśnicze. Rodzaj, ilość oraz rozmieszczenie sprzętu i urządzeń gaśniczych powinien być określony przez specjalistów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

III. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

· Sprawdzenie instalacji elektrycznej oraz wyciągowej,
· Sprawdzić na monitorze czy ciśnienie w sieci jest zgodne z instrukcją obsługi wiertarki,
· Sprawdzić urządzenia sterujące,
· Sprawdzić parametry i zamocowanie wierteł,
· Przeprowadzić próbne wiercenie i dokonać ewentualnych regulacji,

IV. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY(WIERCENIA)

· Uważnie obserwować prace wiertarki,
· Starannie wykonać czynności zakładania oraz zdejmowania materiału, 
· Nie zdejmować w czasie pracy żadnych osłon zabezpieczających,
· Wióry usuwać przy pomocy zmiotki tylko po zatrzymaniu pracy wiertarki,
· Smarowanie i regulację wykonywać tylko po wyłączeniu wiertarki z ruchu,
· Sprawdzić, czy nie następuje nadmierne nagrzewanie się łożysk i silnika.
V. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikowi zabrania się;
· Samodzielnie wykonywać napraw obrabiarki,
· Opuszczać stanowiska pracy bez wyłączenia wiertarki z ruchu,
· Dopuszczać do obsługi wiertarki osób nie upoważnionych,
· Wykonywać prace na uszkodzonej obrabiarce,
· Hamować obroty wrzeciona drewnem lub innym przedmiotem,
· Obsługiwać wiertarkę z obandażowaną dłonią lub palcem,
· Wymieniać narzędzie, dokonywać regulacji lub smarowanie bez całkowitego wyłączania obrabiarki z ruchu przy pomocy wyłącznika głównego,
· Wykonywać pracę przy niesprawnym wyciągu,
· Spożywać posiłki przy stanowisku pracy,
· Palić tytoń w czasie pracy,
· Tarasować dojście do sprzętu przeciwpożarowego.

VI. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu należy:
· Wyłączyć wiertarkę spod napięcia i zamknąć zawór sprężonego powietrza,
· Ułożyć obrobione elementy na wyznaczonym miejscu,
· Oczyścić i uporządkować stanowisko pracy,
· Uprzątnąć posadzkę w obrębie wiertarki z pyłu i wiórów.

Postępowanie w przypadku awarii;
· W razie pożaru-ściśle stosować się do się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej,
· W razie innych awarii natychmiast zawiadomić przełożonych.

Uwagi końcowe
· Nie należy przy wykonaniu pracy na wiertarce stosować rękawic ochronnych,
· Utrzymać bieżącą sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego,
· Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłosić swemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek,
· Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia natychmiast zgłaszać przełożonemu.

Zagrożenia i niebezpieczeństwa pracy na wiertarce wielowrzecionowej
· Podłożenie ręki pod element, który został dociśnięty do stołu przez siłownik pneumatyczny,
· Niebezpieczeństwo porażenia prądem,
· Możliwość zaczepienia się odzieży w obracające się wrzeciona, w przypadku nieprawidłowego stania przy obrabiarce podczas podawania materiału na stół,
· Wibracje,
· Niebezpieczeństwo powstawania wiórów.
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