INSTRUKCJA BHP
OBSŁUGI STRUGARKI-WYRÓWNIARKI DO DREWNA
  
I. UWAGI OGÓLNE

Do obsługi strugarki-wyrówniarki może być dopuszczony pracownik przeszkolony na stanowisku pracy w zakresie BHP i zapoznany z DTR.
Obsługujący strugarkę-wyrówniarkę, powinien:
· Zapoznać się z dokumentacją wykonawczą, wysłuchać poleceń i instruktażu zawodowego, udzielonego przez bezpośredniego przełożonego, dotyczącego prawidłowego i bezpiecznego wykonania powierzonego zadania,
· Przygotować odpowiednio stanowisko robocze do realizacji zadania.
· Przy strugarce-wyrówniarce należy pracować w odzieży roboczej bez luźnych, odstających lub zwisających części i w nakryciu głowy całkowicie zakrywającym włosy. Rękawy ubrania powinny być zapięte.
· W czasie strugania należy pracować w okularach ochronnych.
· Do strugarki-wyrówniarki obsługujący powinien mieć swobodny dostęp. Nie może on być zastawiony drewnem czy jakimikolwiek przedmiotami utrudniającym obsługę.
· Obsługujący wyrówniarkę powinien wszystkie zauważone usterki i zagrożenia zgłosić natychmiast bezpośredniemu zwierzchnikowi celem ich bezzwłocznego usunięcia.

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 

Przed rozpoczęciem pracy na strugarce-wyrówniarce należy:
· Sprawdzić stan techniczny strugarki-wyrówniarki, ustalić między innymi czy nie ma przebicia prądu, czy silnik działa poprawnie, czy wyłączniki krańcowe dotyczące przesuwu stołu strugarki-wyrówniarki działają prawidłowo, czy szczelina robocza przy wyrówniarce jest odpowiednio szeroka (odległość między brzegami płyt stołu a ostrzami noży nie może przekraczać 3 mm).
· Sprawdzić czy noże są starannie naostrzone, czy nie są pęknięte lub wyszczerbione.
· Sprawdzić czy osłony są prawidłowo i pewnie zamocowane.
· Sprawdzić czy w materiale przeznaczonym do obróbki nie znajdują się gwoździe, odłamki metalowe itp.
· Sprawdzić czy jest przygotowane miejsce gdzie będą gromadzone obrobione przedmioty.
· Próbnie uruchomić strugarkę i sprawdzić prawidłowość jej działania.
· W razie zauważenia nieprawidłowości w zamocowaniu strugarki lub jej nienaturalnych drgań w czasie pracy, wyłączyć silnik spod napięcia i powiadomić o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego.
· Należy pamiętać, że podstawowe zagrożenie przy obsłudze strugarki-wyrówniarki stanowi wał nożowy.

III. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY 

W czasie pracy na strugarce elementy z drewna o dłuższych wymiarach winny być strugane przez dwóch pracowników.
· Elementy drewna o małych wymiarach powinny być strugane przy pomocy popychaczy.
· Podczas obrabiania materiału, części nierobocze szczeliny przy wyrówniarce odpowiednio osłonić.
· Podczas obróbki cienkich listewek należy zwracać szczególną uwagę na palce, gdyż są one najbardziej zagrożone, w związku, z czym należy stosować pomoce dodatkowe.
· Przy obróbce materiałów zawierających sęki, być przygotowanym na „odrzuty” materiału.
· Przy wygładzaniu materiału na wyrówniarce, gdy materiał jest klejony, należy stosować pomoce warsztatowe, zabezpieczające produkt przed jego zniszczeniem.
· Podczas powierzonej pracy, koncentrować uwagę tylko na zasadniczych czynnościach.
· Zawsze zachowywać właściwą postawę podczas pracy na wyrówniarce.
· W razie przerwy w dopływie prądu natychmiast odsunąć materiał i wyłączyć wyrówniarkę.
· W czasie pracy należy pamiętać, że nie wolno opuszczać zbyt nisko palców przytrzymujących przedmiot.
· Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a stanowisko pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpiło zdarzenie, aż do momentu przybycia zespołu powypadkowego.

IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy na strugarce-wyrówniarce należy:
· Wyłączyć napęd.
· Wyłączyć silnik spod napięcia.
· Oczyścić strugarkę-wyrówniarkę i stanowisko pracy z wiórów i odpadów drzewnych.
· Ułożyć na właściwe miejsce obrobiony materiał.
· Narzędzia i pomoce warsztatowe oraz ochrony osobistej oczyścić i odłożyć do szafki narzędziowej.
· Sprawdzić czy pozostawione stanowisko robocze nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń.

V. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

· Zabrania się pozostawiać strugarkę-wyrówniarkę bez dozoru podczas jej pracy.
· Zabrania się dopuszczać do obsługi strugarki-wyrówniarki osoby niepowołane bez wiedzy i zgody bezpośredniego przełożonego.
· Zabrania się opuszczać stanowisko pracy bez wiedzy i zgody bezpośredniego przełożonego.
· Zabrania się składować obrabiany materiał zbyt blisko wyrówniarki.
· Zabrania się zdejmować jakiekolwiek osłony i zabezpieczenia podczas pracy.
· Zabrania się dotykać urządzenia elektrycznego, będącego aktualnie pod napięciem.
· Zabrania się czynności smarowania i zmiatania w czasie ruchu maszyny.
· Zabrania się pochylania zbyt blisko nad przedmiotem obrabianym.
· Zabrania się pracować stępionymi narzędziami oraz zniszczonymi lub zaoliwionymi pomocami warsztatowymi.

VI. UWAGI KOŃCOWE

· Korpus strugarki musi być uziemiony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
· Remont i naprawę strugarki-wyrówniarki może wykonywać tylko upoważniony do tego pracownik.
· Należy dbać o higienę osobistą i schludny wygląd oraz o czystość stanowiska roboczego.
· Należy szanować i dbać o powierzone mienie, stanowisko pracy, narzędzia i pomoce warsztatowe.
· Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników.
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