


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DLA PRAC DEKARSKICH

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),
· ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
· zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi,
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
· ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
· przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,
· zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, szelki z linkami itp.,
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu,

III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
· ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,
· obsługiwać urządzenia (np. gazowe) bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
· na stanowisku pracy przechowywać materiały i odpady w ilościach nadmiernych,
· rozgrzewać w budowanych obiektach smoły i innych materiałów za pomocą otwartego ognia na dachach o konstrukcji i pokryciu palnym,
· rozgrzewać za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektów lub placów, składowisk z materiałami palnymi,
· pracować na dachu przy silnym wietrze, oblodzeniu lub szronie,
· zrzucać materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z dachu,
· podczas montażu rur spustowych pracować jeden nad drugim,
· wykonywać okapy z drabin przystawnych,
NAKAZUJE SIĘ:
· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych,
· zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
· podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do wykonywania pracy,
· sukcesywnie usuwać odpady,
· używać obowiązujące ochrony osobiste.
· przy wykonywaniu pokryć dachów w pobliżu krawędzi dachu, mocowania rynien, rur z drabin linowych używać szelek,
· ochronnych z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji,
· przy pochyleniu dachu większym niż 20% używać (jeśli nie stosuje się rusztowań ochronnych) szelek ochronnych z wyposażeniem (linka, amortyzator) z dopuszczalną długością spadku zabezpieczonego do 2m,
· do pracy wymagającej swobodnego poruszania się pracownika stosować aparaty bezpieczeństwa umieszczone nad stanowiskiem pracy,
· materiały na dachu zabezpieczać przed spadnięciem,
· zabezpieczyć świetliki, okna dachowe przed możliwością wypadku,
· rusztowanie ochronne montować nie niżej niż 1m od dolnej krawędzi dachu,
· drabiny linowe mocować do stałych elementów, naciągnąć i zakotwiczyć,

IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
· uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

V. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
· bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,
· dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu,
· w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego pracę w miejscu wypadku można podjąć po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem

VI. UWAGI
· wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami,
· na dachach o konstrukcji nie zapewniającej przebywania na nich pracowników stosować należy mostki zabezpieczające



Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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