


INSTRUKCJA BHP
PRZY STOSOWANIU MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA 
I NIEBEZPIECZNYCH

 
UWAGI OGÓLNE:
 
1. Wszystkie materiały posiadające oznaczenia podane w tabeli poniżej są materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. Podczas ich stosowania należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny. 
2. Pracę z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi można powierzyć pracownikowi pełnoletniemu z przygotowaniem zawodowym, posiadającemu aktualne badania lekarskie.
3. Pracownik winien być w ubraniu roboczym ściśle dopasowanym i wyposażony w odpowiednie do danego rodzaju materiału ochrony osobiste. Materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne można stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przez cały czas pracy unikać styczności z oczami i skórą.

 
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:
 
1. Przed przystąpieniem do pracy należy:
a. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji i wskazówkami bezpieczeństwa na opakowaniu jednostkowym.
b. Sprawdzić stanowisko pracy, czy użycie substancji nie stworzy zagrożenia dla pracownika i osób postronnych
c. Sprawdzić, czy obok nie są wykonywane prace niebezpieczne pożarowo, mogące doprowadzić do zapłonu stosowanego materiału
d. Przygotować niezbędne narzędzia oraz sprzęt ochronny
e. W przypadku korzystania z urządzeń dozujących – sprawdzić stopień napełnienia zasobnika i ewentualnie uzupełnić 
2. Zauważone przed rozpoczęciem pracy braki i niedociągnięcia zgłaszać swojemu przełożonemu.


CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU:
 
Podczas pracy należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:
 
1. Nie wdychać oparów.
2. Nie palić przy pracy, nie jeść, nie pić. 
3. Przed przerwą i na koniec pracy myć ręce. 
4. Zabrudzone, nasączone ubrania natychmiast zdjąć. 
5. Chronić skórę za pomocą kremów ochronnych.
6. Dbać o odpowiednie wietrzenie lub odciągi. 
7. Używać rękawic ochronnych z gumy.
8. Chronić oczy okularami ochronnymi.
9. Nanosić substancję warstwami, w ilości niezbędnej wynikającej z wymogów technologicznych.
 
Po zakończeniu pracy należy:
 
1. Dokładnie zakręcić pojemnik z substancją niebezpieczną.
2. Nadmiar użytego materiału starannie zebrać do szczelnego pojemnika na odpady.
3. Oczyścić narzędzia i sprzęt, w razie potrzeby środki ochronne.
4. Uprzątnąć stanowisko pracy.
5. Zużyte, puste opakowania po substancjach szkodliwych umieścić w wyznaczonym, oznakowanym pojemniku / miejscu na odpady niebezpieczne.
 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
 
Zabrania się:
· stosowania nieoryginalnych opakowań na substancje niebezpieczne, nie posiadających odpowiednich oznaczeń (np. w celu przelewania do mniejszych pojemników),
· pozostawiania niezabezpieczonych, otwartych pojemników z substancjami niebezpiecznymi,
· wykorzystywania zużytych pojemników do innych celów,
· w przypadku stosowania aerozoli kierowania strumienia substancji na inne osoby,
· stosowania substancji niezgodnie z jej przeznaczeniem,
· gromadzenia na stanowisku pracy substancji w ilości przekraczającej zapotrzebowanie.
 

SKŁADOWANIE I TRANSPORT SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH:
 
1. Substancje niebezpieczne powinny być przechowywane w magazynach spełniającym warunki określone w przepisach budowlanych i ochrony przeciwpożarowej.
2. Substancje niebezpieczne mogą być przechowywane poza magazynami pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w kartach charakterystyki.
3. Należy stosować dobrą wentylację.
4. W miejscu składowania nie jeść nie pić i nie palić.
5. Trzymać pojemniki dokładnie zamknięte przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach.
6. Unikać napięcia elektrostatycznego w pobliżu składowanych materiałów.
7. Miejsce przechowywania preparatów musi być suche, podłoże wykonane z materiału nieprzepuszczalnego przystosowane do przechowywania materiałów chemicznych.
8. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
9. Nie przechowywać z kwasami alkaliami i czynnikami utleniającymi.
10. Z pojemnikami otwartymi manipulować ostrożnie aby nie dopuścić do rozlania.
11. Ilości substancji pożarowo niebezpiecznych nie mogą przekraczać ilości określonych w przepisach ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
a) w jednej strefie pożarowej może znajdować się (łącznie): 
· do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°C,
· do 50 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 21÷55°C.
12. Na stanowiskach pracy dopuszczalne jest przechowywanie substancji niebezpiecznych w ilości nieprzekraczającej zapotrzebowania.
13. Podczas transportu substancji niebezpiecznych należy zachować szczególne środki ostrożności oraz zalecenia wynikające z karty charakterystyki.
14. Dopuszczalny jest transport substancji niebezpiecznych jedyniew oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach jednostkowych.
 





POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
 
Wskazówki ogólne:  
 W każdym wypadku okazać lekarzowi arkusz bezpieczeństwa z karty charakterystyki.

Po wdechu:
Doprowadzić świeże powietrze. Wezwać pomoc lekarską.

Po kontakcie ze skórą:
Po zetknięciu ze skórą natychmiast wymyć wodą i mydłem. Zabrudzone i nasączone ubranie natychmiast zdjąć, nie pozostawiać do suszenia.Przy przedłużającym się podrażnieniu skóry zasięgnąć porady lekarskiej. 
  
Po kontakcie z oczami:
Natychmiast przemywać oczy wodą przez 15 minut. Wezwać lekarza.

Po połknięciu: 
Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza.
 
O każdej sytuacji niebezpiecznej natychmiast poinformować przełożonego.
Postępować zgodnie z zaleceniami karty charakterystyki.
 
W przypadku zapalenia się substancji palnej zaalarmować otoczenie i przystąpić do likwidacji źródła ognia przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

  
 Oznaczenie stosowane dla substancji szkodliwych i niebezpiecznych
 
 
	SYMBOL
ZAGROŻENIA
	ZAGROŻENIE

	E
	Substancje i preparaty wybuchowe

	O
	Substancje i preparaty utleniające

	   F+
	Substancje i preparaty skrajnie łatwopalne

	F
	Substancje i preparaty wysoce łatwopalne

	  T+
	Substancje i preparaty bardzo toksyczne

	T
	Substancje i preparaty toksyczne

	  Xn
	Substancje i preparaty szkodliwe

	C
	Substancje i preparaty żrące

	Xi
	Substancje i preparaty drażniące

	N
	Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska
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