


INSTRUKCJA BHP
W ZAKŁADZIE WULKANIZACYJNYM


UWAGI OGÓLNE
1. Zakład wulkanizacyjny to obiekt, w którym dokonuje się wytwarzania lub naprawy wyrobów gumowych takich jak: opony, dętki samochodowe, rowerowe itp.
2. Proces wulkanizacji powinien odbywać się w pomieszczeniach położonych w sposób zabezpieczający otoczenie przed wybuchami, pożarami i wyziewami.

WYMAGANIA JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA
1. Pomieszczenia, w których wykonuje się naprawę ogumienia powinny posiadać odpowiednią! sprawną wentylację.
2. Podłoga powinna być równa, niepyląca, wykonana z drewna (kostka lub deski).
3. Oświetlenie na poszczególnych stanowiskach pracy w pomieszczeniu powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i powinno spełniać wymagania określone w PN.
4. Szyby w oknach powinny być czyste oraz powinny przepuszczać dostateczną ilość światła.
5. Instalacje i urządzenia techniczne będące wyposażeniem zakładu wulkanizacji powinny pod względem bezpieczeństwa odpowiadać warunkom technicznym określonym w Polskich Normach oraz przepisach szczególnych.
6. W pomieszczeniach, w których dokonywana jest wulkanizacja na gorąco, temperatura w zimie nie może przekraczać 25°C.

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

Przy demontażu l montażu opon
1. Montaż i demontaż kół i ogumienia można przeprowadzać tylko w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych, urządzonych zgodnie z wymogami techniki bezpieczeństwa pracy.
2. Pompowanie opon zmontowanych na tarczach kół należy wykonywać po wstawieniu ich w odpowiednią osłonę chroniącą pracownika.
3. Ciśnienie w oponach przy wtłaczaniu powietrza sprawdzać manometrem.

Przy pracach wulkanizacyjnych
4. Wulkanizacja przedmiotów jak np. opony, dętki samochodowej, rowerowej, przy której może zachodzić silne nagrzewanie lub zanieczyszczenie powietrza powinna odbywać się w specjalnie na to przeznaczonych pomieszczeniach, zaopatrzonych w należytą wentylację mechaniczną.
5. Kotły i prasy wulkanizacyjne, nagrzewające się silnie lub zanieczyszczające powietrze powinny być osłonięte za pomocą ścianek pod względem cieplnym i zaopatrzone w urządzenia miejscowej wentylacji mechanicznej, usuwające gorące i zanieczyszczone powietrze.
6. Obsługa parowych lub elektrycznych urządzeń wulkanizacyjnych powinna być powierzona tylko osobom należycie w tej pracy wyszkolonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
7. Przy manipulowaniu ręcznym gorącymi przedmiotami z kotłów lub pras wulkanizacyjnych pracownicy powinni używać rękawic ochronnych zabezpieczających ręce przed oparzeniem.

Przy pracach z roztworami z gumy w rozpuszczalnikach
8. Przy stosowaniu do produkcji lub naprawy roztworów z gumy w rozpuszczalnikach lotnych, łatwo palnych i szkodliwych dla zdrowia należy przestrzegać następujących zasad:
· pomieszczenia, w których stosuje się przy pracy te roztwory, powinny być urządzone i utrzymywane w sposób zapobiegający powstawanie pożaru,
· praca przy stosowaniu roztworów powinna odbywać się w sposób zhermetyzowany i zmechanizowany,
· miejsca, w których mogą wydzielać się pary rozpuszczalników powinny być zaopatrzone w skuteczne urządzenia wentylacji wyciągowej, zapobiegającej zanieczyszczaniu powietrza pomieszczeń przez pary rozpuszczalników,
· stężenie szkodliwych rozpuszczalników w powietrzu pomieszczeń nie może przekraczać dla benzyny 0,3 mg/l, dla benzenu 0,1 mg/l,
· rozpuszczalniki i roztwory łatwo palne jak np. benzyny powinny być przechowywane poza pomieszczeniami roboczymi,
· w pomieszczeniach roboczych rozpuszczalniki należy przechowywać w naczyniach zamkniętych w ilości nie przekraczającej dziennego zapotrzebowania dla produkcji w danym pomieszczeniu roboczym,
· pracownicy pracujący przy naprawie ogumienia powinni dbać o to, aby naczynia z benzyną i klejami gumowymi byty szczelnie zamykane.
9. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, w szczególności należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacjom.
10. Pomieszczenia i wszystkie znajdujące się w nich urządzenia po zakończonej pracy powinny być jak najstaranniej oczyszczone z kurzu. 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
1. Zabrania się palenia tytoniu i dokonywania czynności z ogniem otwartym przy wytwarzaniu i naprawie wyrobów z kauczuku i gumy.
2. Zabrania się przy obsłudze kotłów:
· przekraczać najwyższe dozwolone ciśnienie robocze pary,
· obciążać dodatkowo zawór bezpieczeństwa,
· dopuszczać do nadmiernego opróżniania kotła z wody podczas jego pracy.
3. Nie wolno przekraczać ciśnień powyżej normy ustalonej dla danego rodzaju i wymiaru opony.

UWAGI KOŃCOWE
1. Części aparatury wulkanizacyjnej znajdujące się pod ciśnieniem pary podlegają kontroli organów dozoru technicznego. Wyniki kontroli powinny być zapisywane w specjalnej książce urządzenia.
2. w czasie pracy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
3. Każdy zaistniały wypadek zgłaszać swemu przełożonemu a stanowisko pracy pozostawić w stanie z chwili wypadku.
4. Przestrzegać zasad i przepisów ujętych w niniejszej instrukcji gdyż za ich nie stosowanie można zostać ukaranym.
 

	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ






